| **ID** | **Name** | **Steps** | **Expected Result** | **Actual Result** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Візуальна перевірка фізичної цілісності дроту навушників | Візуальна перевірка фізичної цілісності дроту навушників | Дріт навушників має бути цільним та неушкодженим(без переламів та розривів) | Дріт навушників цільний та неушкоджений(без переламів та розривів) |
| 2 | Візуальна перевірка фізичної цілісності штекера навушників | Візуальна перевірка фізичної цілісності штекера навушників | Штекер навушників має бути заданого діаметру та довжини, не погнутим. | Штекер навушників має бути заданого діаметру та довжини, не погнутим. |
| 3 | Візуальна перевірка наявності мікрофона навушників | Візуальна перевірка наявності мікрофона навушників | Мікрофон навушників має бути на правій частині навушників. | Мікрофон навушників присутній на правій частині навушників. |
| 4 | Візуальна перевірка наявності кнопок зміни гучності та «стоп/плей» у навушників | Візуальна перевірка наявності кнопок зміни гучності та «стоп/плей» у навушників | Кнопки зміни гучності та «стоп/плей» мають бути присутніми на мікрофоні. | Кнопки зміни гучності та «стоп/плей» присутні на мікрофоні. |
| 5 | Перевірка на можливість бути підключеним до телефону. | Під’єднати навушники до телефону за допомогою штекеру. | На телефоні має з’явитисия символ навушників. | На телефоні з’явився символ навушників. |
| 6 | Перевірка на можливість бути підключеним до наутбуку. | Під’єднати навушники до наутбуку за допомогою штекеру. | Ноутбук має повідомити користувача про зміну приладу виводу звуку. | Ноутбук повідомляє користувача про зміну приладу виводу звуку. |
| 7 | Перевірка на можливість виводити звук на лівий навушник. | Під’єднати навушники до ноутбуку або телефону за допомогою штекеру, та передати аудіо сигнал. | Лівий навушник має вивести звук аудіо сигналу. | Лівий навушник виводить звук аудіо сигналу. |
| 8 | Перевірка на можливість виводити звук на правий навушник. | Під’єднати навушники до ноутбуку або телефону за допомогою штекеру, та передати аудіо сигнал. | Правий навушник має вивести звук аудіо сигналу. | Правий навушник виводить звук аудіо сигналу. |
| 9 | Перевірка на можливість виводити звук на обидва навушники одночасно й корректно. | Під’єднати навушники до ноутбуку або телефону за допомогою штекеру, та передати аудіо сигнал. | Правий та лівий навушник мають вивести звук аудіо сигналу одночасно з однаковою гучністю. | Правий та лівий навушник виводять звук аудіо сигналу одночасно з однаковою гучністю. |
| 10 | Перевірка збільшення гучності за допомогою телефона до якого під’єднані навушники | Під’єднати навушники до телефону за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та збільшити гучність на телефоні. | У правому та лівому навушниках одночасно має збільшитись гучність аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно збільшилась гучність аудіо сигналу. |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Перевірка зменшення гучності за допомогою телефона до якого під’єднані навушники | Під’єднати навушники до телефону за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та зменшити гучність на телефоні. | У правому та лівому навушниках одночасно має зменшитись гучність аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно зменшилась гучність аудіо сигналу. |
| 13 | Перевірка збільшення гучності за допомогою ноутбуку до якого під’єднані навушники | Під’єднати навушники до телефону за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та збільшити гучність на ноутбуці. | У правому та лівому навушниках одночасно має збільшитись гучність аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно збільшилась гучність аудіо сигналу. |
| 14 | Перевірка зменшення гучності за допомогою ноутбуку до якого під’єднані навушники | Під’єднати навушники до телефону за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та зменшити гучність на ноутбуці. | У правому та лівому навушниках одночасно має зменшитись гучність аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно зменшилась гучність аудіо сигналу. |
| 15 | Перевірка збільшення гучності за допомогою кнопок зміни гучності на навушниках. | Під’єднати навушники до телефону або ноутбуку за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та збільшити гучність кнопкою на навушниках. | У правому та лівому навушниках одночасно має збільшитись гучність аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно збільшилась гучність аудіо сигналу. |
| 16 | Перевірка зменшення гучності за допомогою кнопок зміни гучності на навушниках. | Під’єднати навушники до телефону або ноутбуку за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та зменшити гучність кнопкою на навушниках. | У правому та лівому навушниках одночасно має зменшитись гучність аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно зменшилась гучність аудіо сигналу. |
| 17 | Перевірка зупинення передачі аудіо-сигналу за допомогою кнопки «стоп/плей» на навушниках. | Під’єднати навушники до телефону або ноутбуку за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та зупинити його передачу натиснувши на кнопку «стоп/плей» на навушниках. | У правому та лівому навушниках одночасно має зупинитись передача аудіо сигналу. | У правому та лівому навушниках одночасно зупинилась передача аудіо сигналу. |
| 18 | Перевірка оновлення передачі призупиненого аудіо-сигналу за допомогою кнопки «стоп/плей» на навушниках. | Під’єднати навушники до телефону або ноутбуку за допомогою штекеру, передати аудіо сигнал та зупинити його передачу, після чого поновити його передачу натиснувши на кнопку «стоп/плей» на навушниках. | Правий та лівий навушник мають одночасно поновити виведення аудіо сигналу. | Правий та лівий навушник одночасно поновлюють виведення аудіо сигналу. |
| 19 | Перевірка наявності шумопадвленя | Порівняти гучність стороннього аудіо сигналу до, та після надягання навушників | Навушники мають подавити гучність стороннього аудіо сигналу. | Навушники подавили гучність стороннього аудіо сигналу. |
| 20 | Перевірити можливість навушників працювати щонайменше 12 годин поспіл. | Під’єднати навушники до телефону або ноутбуку за допомогою штекеру та передати постійний аудіо сигнал. | Навушники мають передавати аудіо сигнал щонайменше 12 годин поспіль без необумовлених змін в його гучності та іншому. | Навушники передають аудіо сигнал 12 годин поспіль без необумовлених змін в його гучності та іншому. |